**ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**
при эксплуатации электронагревательных приборов

1. В целях обеспечения пожарной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1.1. Пользоваться всеми видами бытовых нагревательных приборов в складских и взрывопожароопасных помещениях.

1.2. Использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

1.3. Использовать электроприборы не соответствующие требованиям инструкций организаций-изготовителей, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару.

1.4. Использовать электроприборы с электропроводами и кабелями, у которых повреждена или потеряла защитные свойства изоляция.

1.5. Пользоваться поврежденными розетками и выключателями.

1.6. Устанавливать электронагревательные приборы на сгораемой подставке.

1.7. Устраивать временные электрические сети к ТЭНам.

1.8. Подключать несколько потребителей электроэнергии к одной штепсельной розетке.

1.9. Оставлять электронагревательный прибор без присмотра.

1.10. Пользоваться неисправными электроприборами, а также электроприборами с открытым нагревательным элементом (спиралью и т.п.).

1.11. Устанавливать электроприборы на расстояние ближе 1 метра от сгораемых предметов.

1.12. Сушить на электроприборах сгораемые предметы.

1.13. Оставлять включенными в электросеть электронагревательные приборы по окончании рабочего времени.